上位机分为：PLC和单片机

1、通信分为以太网和串口通信

2、确定是那种方式之后，选择那种通信协议

暂时只学习ModbusRTU，ModbusTCP两种协议

3、了解Device的ip，端口号，从站地址等

4、读取或操作数据，需要将通信组 ConnectGroup

5、变量 Variable：变量的长度，类型，变量是否报警，是否需要信息转换